**Công ty CP Công Nghệ Điện Tử & Viễn Thông Việt Nam**

Địa chỉ : A46 TT19 KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Hotline : 0243.6400.767

Hà nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO SẢN XUẤT- BẢO HÀNH THÁNG 6-2022**

Họ và tên : Hà Văn Thể Chức vụ : TBP.SX-BH

Bộ phận : Sản xuất – Bảo hành Phòng : Kỹ thuật

Thời gian thực hiện : 01/06/2022 đến 30/06/2022

Nhân viên thực hiện : 4 nhân viên

1. **Bộ phận: Sản xuất**
   1. **Nội dung công việc**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Kết quả và thành phẩm** | **Chi tiết công việc** |
| 1 | Thay thế MCU STM sang GD cho thiết bị TG102LE-4G | 550 thiết bị | Khò hàn thay thế linh kiện, kiểm tra thô |
| 2 | Nhập kho TG102LE-4G | 600 thiết bị | Nạp FW, bắn imei, lắp vỏ hộp |
| 3 | Test lại dây nguồn TG102LE | 300 dây | Kiểm tra lại đầu cos |
| 4 | Xử lý TG102LE-4G lỗi chốt GSM chậm | 200 thiết bị | Xử lý phần cứng |

* 1. **Chi tiết số lượng sản xuất**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Model** | **Lô sản xuất** | **Số lượng sản xuất (PCS)** | | | | **Tỷ lệ lỗi** |
| **Tồn sx đầu tháng** | **Nhập kho** | **Tồn sx cuối tháng** | **Lỗi sản xuất** |
| 1 | TG102LE-4G | Lô 1-2021 | 850 | 600 | 250 | 650 | 16,25% |
| 2 | TG102E | Lô 1-2020 | 319 | 0 | 319 | 100 | 2% |
| 3 | Temp Sensor Display | Lô 4-2020 | 178 | 0 | 178 | 10 | 5% |
| 4 | ACT-01 | Lô 4-2020 | 109 | 57 | 52 | 52 | 17.3% |
| 5 | HUB\_VACC | Lô 2-2021 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6,66% |
| 6 | RFID Demo | Lô 1-2022 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0% |
| **TỔNG** | | | **1488** | **600** | **831** | **814** | **43.11%** |

1. **Bộ phận: Bảo hành**
   1. **Số lượng theo lỗi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ghi chú xử lý** | **Số lượng** |
|
| Lỗi MCU | 0 |
| Lỗi GSM | 3 |
| Lỗi GPS | 1 |
| Lỗi ACC | 0 |
| Lỗi nguồn | 8 |
| Lỗi khác | 24 |
| Mất cấu hình | 7 |
| Set Factory | 1 |
| Restore | 2 |
| Nâng cấp FW | 37 |
| Không lỗi | 12 |
| Đổi mới | 14 |
| Không sửa | 6 |

**2.2 Số lượng xử lý theo mã thiết bị**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Model** | | **Số lượng** | **Đang xử lý** | **Đã xử lý xong** | **Đã trả** | **Hoàn thành(%)** | **Chưa Xử lý(%)** |
| 1 | **TG102LE-4G** | | **6** | 1 | 0 | 5 | 83 | 17 |
| 2 | **TG102** | | **1** | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
| 3 | **TG102V** | | **19** | 6 | 0 | 13 | 68 | 32 |
| 4 | **TG102SE** | | **8** | 1 | 0 | 7 | 88 | 12 |
| 5 | **TG102LE** | | **46** | 27 | 0 | 19 | 41 | 59 |
| 6 | **TG102E** | | **21** | 0 | 0 | 21 | 100 | 0 |
| 7 | **VNSH01** | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | **TG007S** | | **1** | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
| 9 | **TG007** | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **TG007X** | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | **VNSH02** | | **20** | 9 | 0 | 11 | 55 | 45 |
| 12 | **NQ899** | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | **Ireader** | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | **TOP-1** | | **1** | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| **15** | **Dây nguồn,cam,wetrack 1,2...** | **7** | | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 |
| **16** | **ACT-01** | 3 | | 1 | 0 | 2 | 67 | 33 |
| **Tổng** | | **133** | | **46** | **0** | **87** | **65** | **35** |

**Số lượng trên model mới :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LỖI**  **MODEL** | **Cấu hình** | **GPS** | **Camera** | **GSM/ Không nhận sim** | **Nguồn** |
| TG102LE-4G | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VNSH01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VNSH02 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| **TỔNG** | **4** | **0** | **0** | **8** | **4** |