**Công ty CP Công Nghệ Điện Tử & Viễn Thông Việt Nam**

Địa chỉ : Số 02 Phố Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline : 0243.6400.767

Hà nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**Báo Cáo Công Việc Sản xuất – Bảo hành tháng 7/2021**

**Họ và tên :** Hà Văn Thể **Chức vụ :** Nhân viên

**Bộ phận :** Sản xuất – Bảo hành **Phòng :** Kỹ thuật

Thời gian thực hiện : 01/07/2021 đến 30/07/2021 Nhân viên thực hiện : 4 nhân viên

1. **Bộ phận: Sản xuất**
   1. **Nội dung công việc**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Kết quả và sản phẩm** | **Chi tiết công việc** |
| 1/7/2021-30/7/2021 | Sửa chữa thiết bị TG102LE-4G lỗi sản xuất | Sửa 55 thiết bị | Khò hàn, thay thế linh kiện…. |
| Hàn hắt led vỏ TG102LE-4G | Chuẩn bị 2154 vỏ hộp | Hàn hắt led vào vỏ hộp |
| Sản xuất thiết bị TG102LE-4G | Lắp ráp và nhập kho 946 thiết bị | Nạp FW, test giá, đóng hộp, dán decal, đóng thùng nhập kho. |
| Check 550 thiết bị lỗi MCU | Không Nap được IAP |
| Đã gỡ 550 MCU | Gỡ MCU từ thiết bị lỗi |
| Thay decal TG102LE-2G thành TOP-1 | Đã thay 681 decal | Thay decal cho TG102LE-2G thành TOP-1 |
| Đóng hộp TOP-1 cho VNPT | Đã đóng 50 thiết bị | Cho thiết bị và phụ kiện vào hộp, dán tem TOP-1 đóng hộp cho kinh doanh |
| Sản xuất mạch cảm biến nhiệt | Đã làm 40 thiết bị | Khò hàn linh kiện lên mạch |
| Test mạch cảm biến nhiệt | Đã test 40 thiết bị | Test mạch |
| Đóng thùng mạch lỗi chờ MCU | Đóng gói bảo quản 550 thiết bị TG102LE-4G đã gỡ MCU | Đóng gói túi chống sock và đóng thùng bảo quản chờ MCU mới về. |

* 1. **Số lượng thiết bị sản xuất nhập kho và lỗi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Model** | **Lô sản xuất** | **Số lượng** | | | | **Tỷ lệ lỗi** |
| **Sản xuất** | **Đã nhập kho** | **Số lượng chưa nhập kho** | **Lỗi sản xuất** |
| 1 | TG102LE | Lô 3-2020 | 10.000 | 9.980 | 20 | 882 | 8,82% |
| 2 | TG102LE-4G | Lô 1-2021 | 1.500 | 850 | 650 | 650 | 43,3% |
| 3 | TG102LE-4G | Lô 5-2020 | 1.000 | 996 | 4 | 521 | 52,1% |
| 4 | TG102E | Lô 1-2020 | 5000 | 3.060 | 1940 | 0 | 0% |
| 5 | Temp Sensor Display | Lô 4-2020 | 200 | 22 | 178 | 10 | 5% |
| 6 | ACT-01 | Lô 4-2020 | 300 | 104 | 196 | 15 | 5% |
| **Tổng** | | | **18.000** | **15.212** | **2.988** | **2.078** | **11,5%** |

1. **Bộ phận: Bảo hành**

**2.1 Số lượng xử lý và lỗi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Lỗi** | **Số lượng** |
| 1 | Lỗi MCU |  |
| 2 | Lỗi GSM |  |
| 3 | Lỗi GPS |  |
| 4 | Lỗi I/O |  |
| 5 | Lỗi nguồn |  |
| 6 | Lỗi khác |  |
| 7 | Mất cấu hình |  |
| 8 | SetFactory |  |
| 9 | Restore Bin |  |
| 10 | Nâng cấp FW |  |
| 11 | Không lỗi |  |
| 12 | Đổi mới |  |
| 13 | Không sửa |  |
| 14 | Giữ Lại |  |

**2.2 Số lượng xử lý theo mã thiết bị**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Model** | **Số lượng** | **Đang xử lý** | **Đã xử lý xong** | **Đã trả** | **Tỷ lệ hoàn thành(%)** | **Tỷ lệ chưa hoàn thành(%)** |
| Từ ngày 01- 30/06/2021 | TG102LE - 4G |  |  |  |  |  |  |
| TG102LE |  |  |  |  |  |  |
| TG102V |  |  |  |  |  |  |
| TG102SE |  |  |  |  |  |  |
| TOP-1 |  |  |  |  |  |  |
| TG102E |  |  |  |  |  |  |
| TG007S |  |  |  |  |  |  |
| TG102 |  |  |  |  |  |  |
| ACT-01 |  |  |  |  |  |  |
| TG007X |  |  |  |  |  |  |
| TG007 |  |  |  |  |  |  |
| Phụ kiện và model khác |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng** |  | |  |  |  |  |  |